# 红外空调控制器(BTS-AR)设备说明书

1.按键说明

按键说明:从左到右依次为确认键、向上键、向下键。短按确认键可以选择功能，长按确认键1秒为退到上一个界面。向下键和向上键为选择功能。

2.功能说明

在首页中短按确认键可以进入到设置界面。设置界面分别有Select Mode、One Key Match、Learn Mode、Test Command选项。通过向上键和向下键切换以上功能，短按确认键使用选中功能。

3. Select Mode

在Select Mode中可以通过向上键和向下键切换匹配模式(Match Mode)和学习模式(Learn Mode)，通过短按确认键选择。

4. One Key Match

在首页短按One Key Match之后出现Matching Now 之后短按要匹配的红外遥控，之后出现Matching Success就匹配成功了。

5. Learn Mode

在首页短按Learn Mode 之后进入功能界面，出现learn on和learn off 选项，短按learn on之后，出现Please the on key please之后短按要学习的红外遥控。选择learn off 的操作和learn on 相同，不同的是需要学习off键。

6.Test Command

进入该界面之前要确认已经完成了One Key Match 或者 Learn Mode。进入Test Command 之后出现Send On Command 和Send Off Command选项。短按Send On Command功能就是发送开的命令给空调，短按Send Off Command则是发送关空调命令。

如果此时的模式为匹配模式(Match mode)，此时发送命令就可以验证One Key Match是否成功；如果此时的模式为学习模式(Learn mode)，此时发送命令则可以验证Learn Mode功能是否成功。