通过以太网下载软件到SD卡，之后检查数据的完整性之后将SD卡搬运到主函数运行，否则使用原来的程序运行，防止新版本程序有问题导致程序无法运行。